TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	PREDMET NABAVE:
	Strukturno kabliranje ordinacija

	EV. BR. NABAVE:
	JN-19-26/T

	PONUDITELJ:
	

	ADRESA:
	

	OIB:
	



	1.
	KONTROLER — sustav za centralni nadzor i upravljanje mrežom (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje)

	Proizvođač:
	

	Zemlja porijekla:
	

	Model:
	

	Godina proizvodnje:
	

	Red. br.
	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene
	Ponuđene karakteristike
	Broj stranice

	
	
	Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo)
	U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika

	1.1.
	Kontroler omogućuje centralni nadzor i upravljanje žičnim i bežičnim mrežnim uređajima (usmjernik, preklopnici, pristupne točke) iz jedinstvenog web sučelja i mobilne aplikacije
	
	

	1.2.
	Kontroler je integriran u ponuđeni usmjernik (Usmjernik TIP 1), bez dodatnih softverskih licenci i mjesečnih naknada za mrežne funkcionalnosti
	
	

	1.3.
	Kontroler radi lokalno, bez obveznog povezivanja na internet (cloud); udaljeni pristup putem oblaka dostupan je opcionalno
	
	

	1.4.
	Kontroler podržava nadzor i upravljanje s najmanje 100 mrežnih uređaja
	
	

	1.5.
	Kontroler podržava najmanje 1.000 istovremeno povezanih klijentskih uređaja
	
	

	1.6.
	Kontroler podržava automatsko otkrivanje i usvajanje (adopciju) novih mrežnih uređaja s automatskom primjenom pripremljene konfiguracije čim se uređaj poveže na mrežu
	
	

	1.7.
	Kontroler ima mogućnost prikazati pregled topologije mreže i statistiku priključaka po uređaju
	
	

	1.8.
	Kontroler ima mogućnost analize prometa po aplikacijama, klijentima i mrežnim uređajima (DPI)
	
	

	1.9.
	Kontroler ima ugrađene alate za otkrivanje i rješavanje poteškoća: ping, traceroute, DNS pretraživanje, snimanje mrežnog prometa (packet capture) te RF skeniranje okoline putem pristupnih točaka
	
	

	1.10.
	Kontroler ima mogućnost dojave alarma i događaja putem e-pošte i push obavijesti
	
	

	1.11.
	Kontroler ima mogućnost prikazivanja mrežnih obavijesti, alarma i događaja mrežnih uređaja kroz vrijeme (dnevnik događaja)
	
	

	1.12.
	Kontroler ima mogućnost ažuriranja programske podrške za sve mrežne uređaje, uključivo automatsko i planirano ažuriranje prema definiranom rasporedu
	
	

	1.13.
	Kontroler podržava automatsku izradu sigurnosnih kopija konfiguracije prema rasporedu te obnovu sustava iz sigurnosne kopije
	
	

	1.14.
	Kontroler ima mogućnost praćenja inventara svih mrežnih uređaja (model, verzija programske podrške, IP i MAC adrese)
	
	

	1.15.
	Kontroler podržava više administratorskih računa s administrativnim pristupom temeljenim na ulogama
	
	

	1.16.
	Kontroler podržava otkrivanje susjednih i neovlaštenih (rogue) Wi-Fi pristupnih uređaja koji se pojavljuju unutar dosega mrežne infrastrukture
	
	

	1.17.
	Kontroler podržava konfiguraciju sustava za autentifikaciju gostiju na Wi-Fi mreži (guest/captive portal) koji omogućava kontroliran i siguran pristup internetu za posjetitelje
	
	

	1.18.
	Kontroler podržava konfiguraciju dizajna i pozdravne poruke sustava za autentifikaciju gostiju te ograničavanje propusnosti, količine prometa i vremena trajanja veze svakog povezanog gosta
	
	

	1.19.
	Kontroler podržava pristup mreži putem integriranog vaučer sustava i opcionalnog prihvaćanja uvjeta korištenja mreže
	
	

	1.20.
	Kontroler podržava dodjelu jedinstvenih pre-shared key (PSK) lozinki po korisniku ili skupini korisnika unutar istog SSID-a, s mapiranjem na različite VLAN-ove
	
	

	1.21.
	Kontroler omogućuje konfiguraciju VLAN-ova, DHCP poslužitelja, statičkih ruta, vatrozidnih pravila i VPN pristupa
	
	

	1.22.
	Kontroler daje prikaz performansi po Wi-Fi pristupnom uređaju koji uključuje broj klijenata povezanih po radijskom sučelju odnosno frekvencijskom području te korištene kanale
	
	

	1.23.
	Kontroler podržava programsko sučelje (API) za integraciju s vanjskim sustavima
	
	

	1.24.
	Sve navedene funkcionalnosti kontrolera dostupne su bez dodatnih softverskih licenci i mjesečnih naknada
	
	



	2.
	Usmjernik TIP 1 — središnji sigurnosni mrežni usmjernik (gateway/vatrozid) (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje)

	Proizvođač:
	

	Zemlja porijekla:
	

	Model:
	

	Godina proizvodnje:
	

	Red. br.
	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene
	Ponuđene karakteristike
	Broj stranice

	
	
	Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo)
	U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika

	2.1.
	Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU
	
	

	2.2.
	Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje
	
	

	2.3.
	Uređaj ima ugrađeno najmanje 1x 10G SFP+ WAN sučelje i najmanje 1x 10G SFP+ LAN sučelje
	
	

	2.4.
	Uređaj ima ugrađeno najmanje 1x 2.5GbE RJ45 WAN sučelje
	
	

	2.5.
	Uređaj ima ugrađen preklopnik s najmanje 8x 1GbE RJ45 LAN sučelja, od čega najmanje 2 sučelja s PoE+ (802.3at) i najmanje 6 sučelja s PoE (802.3af) napajanjem
	
	

	2.6.
	PoE proračun ugrađenog preklopnika najmanje 180W
	
	

	2.7.
	Uređaj podržava najmanje 2 WAN sučelja s balansiranjem opterećenja i automatskim prebacivanjem (failover)
	
	

	2.8.
	Propusnost usmjeravanja s aktivnim IDS/IPS sustavom najmanje 3 Gbps
	
	

	2.9.
	Uređaj podržava nadzor i upravljanje najmanje 100 mrežnih uređaja te najmanje 1.000 istovremeno povezanih klijentskih uređaja
	
	

	2.10.
	Uređaj ima stateful vatrozid s kontrolom aplikacija (Layer 7)
	
	

	2.11.
	Uređaj podržava zonski vatrozid (zone-based firewall) s naprednim filtriranjem prema regijama, domenama i aplikacijama
	
	

	2.12.
	Uređaj podržava sustav za detekciju i prevenciju upada (IDS/IPS) s bazom potpisa koja se redovito automatski ažurira
	
	

	2.13.
	Uređaj podržava filtriranje sadržaja, domena i oglasa te URL filtriranje
	
	

	2.14.
	Uređaj podržava DPI identifikaciju prometa, aplikacija i vrsta uređaja
	
	

	2.15.
	Uređaj podržava segmentaciju prometa temeljenu na VLAN-ovima i podmrežama
	
	

	2.16.
	Uređaj ima ugrađen VPN poslužitelj s podrškom za protokole WireGuard, OpenVPN i L2TP
	
	

	2.17.
	Uređaj podržava site-to-site VPN povezivanje putem IPsec i OpenVPN protokola te SD-WAN povezivanje lokacija bez dodatnih licenci
	
	

	2.18.
	Uređaj podržava dinamičko usmjeravanje OSPF i BGP
	
	

	2.19.
	Uređaj podržava usmjeravanje temeljeno na politikama (policy-based routing) za WAN i VPN promet
	
	

	2.20.
	Uređaj podržava napredni NAT (SNAT, DNAT, masquerade, 1:1 NAT)
	
	

	2.21.
	Uređaj ima integrirani RADIUS poslužitelj
	
	

	2.22.
	Uređaj ima integrirani DHCP poslužitelj s mogućnošću prilagodbe te podršku za IPv6
	
	

	2.23.
	Uređaj podržava QoS s ograničavanjem propusnosti po klijentu, aplikaciji ili mreži
	
	

	2.24.
	Uređaj podržava mDNS i IGMP proxy
	
	

	2.25.
	Uređaj podržava rad u paru visoke dostupnosti s automatskim prebacivanjem na pričuvni uređaj
	
	

	2.26.
	Uređaj podržava izvještavanje o kvaliteti internetske veze i prekidima
	
	

	2.27.
	Uređaj ima ugrađen kontroler za centralni nadzor i upravljanje mrežom (točka 1.) bez dodatnih licenci
	
	

	2.28.
	Uređaj ima ugrađeno spremište od najmanje 128 GB (SSD) te utor za ugradnju 3.5'' tvrdog diska; uz mrežni kontroler podržava aplikacije za videonadzor i kontrolu pristupa istog proizvođača bez dodatnih softverskih licenci
	
	

	2.29.
	Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava te integrirani Bluetooth za inicijalno postavljanje
	
	

	2.30.
	Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C
	
	

	2.31.
	Sve komponente su nove i nekorištene
	
	



	3.
	Bežična pristupna točka TIP 1 (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje)

	Proizvođač:
	

	Zemlja porijekla:
	

	Model:
	

	Godina proizvodnje:
	

	Red. br.
	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene
	Ponuđene karakteristike
	Broj stranice

	
	
	Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo)
	U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika

	3.1.
	Uređaj podržava Wi-Fi 7 (802.11be) standard uz punu kompatibilnost s 802.11 a/b/g/n/ac/ax klijentima
	
	

	3.2.
	Uređaj ima dva radijska sučelja s istovremenim radom u 2.4 GHz i 5 GHz frekvencijskom opsegu
	
	

	3.3.
	Uređaj podržava ukupno najmanje 5 prostornih tokova (spatial streams)
	
	

	3.4.
	Uređaj podržava 3x3 MU-MIMO (DL/UL) tehnologiju na 5 GHz radijskom sučelju
	
	

	3.5.
	Uređaj podržava 2x2 MU-MIMO (DL/UL) tehnologiju na 2.4 GHz radijskom sučelju
	
	

	3.6.
	Uređaj podržava 20/40/80/160 MHz širine kanala na 5 GHz radijskom sučelju
	
	

	3.7.
	Uređaj podržava modulaciju do 4096-QAM
	
	

	3.8.
	Najveća brzina prijenosa podataka najmanje 4.3 Gbps na 5 GHz i najmanje 600 Mbps na 2.4 GHz radijskom sučelju
	
	

	3.9.
	Uređaj ima ugrađenu omnidirekcionalnu antenu pojačanja najmanje 6 dBi na 5 GHz i najmanje 4 dBi na 2.4 GHz frekvencijskom opsegu
	
	

	3.10.
	Izlazna snaga predajnika najmanje 26 dBm na 5 GHz i najmanje 25 dBm na 2.4 GHz frekvencijskom opsegu
	
	

	3.11.
	Uređaj ima ugrađeno 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 sučelje
	
	

	3.12.
	RJ45 Ethernet sučelje podržava napajanje putem PoE prema 802.3at standardu
	
	

	3.13.
	Uređaj podržava istovremeno spajanje najmanje 300 korisnika
	
	

	3.14.
	Uređaj ima mogućnost definiranja više SSID-ova (najmanje 4) s mapiranjem na različite VLAN-ove
	
	

	3.15.
	Uređaj podržava dodjelu jedinstvenih pre-shared key (PSK) lozinki unutar istog SSID-a s mapiranjem na različite VLAN-ove
	
	

	3.16.
	Uređaj podržava SSID opcije sigurnosti WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, WPA2 (CCMP, AES), WPA2-Enterprise (802.1x/EAP) i Open
	
	

	3.17.
	Uređaj podržava brzi roaming (802.11r) te postavke odspajanja klijenata s preslabim signalom (minimum RSSI)
	
	

	3.18.
	Uređaj podržava stimulaciju klijenata da koriste 5 GHz frekvencijsko područje (band steering)
	
	

	3.19.
	Uređaj podržava bežično povezivanje na mrežu (mesh / wireless uplink)
	
	

	3.20.
	Uređaj u kombinaciji s kontrolerom podržava sustav za autentifikaciju gostiju (captive portal) i vaučer sustav
	
	

	3.21.
	Uređaj se povezuje na centralni sustav za nadzor i upravljanje mrežom (točka 1.)
	
	

	3.22.
	Uređaj podržava RF skeniranje okoline i otkrivanje susjednih pristupnih točaka
	
	

	3.23.
	Uređaj je predviđen za montažu u zatvorenom prostoru, na strop ili zid; nosač za montažu isporučuje se s uređajem
	
	

	3.24.
	Sve komponente su nove i nekorištene
	
	



	4.
	Preklopnik TIP 1 — pristupni PoE preklopnik (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje)

	Proizvođač:
	

	Zemlja porijekla:
	

	Model:
	

	Godina proizvodnje:
	

	Red. br.
	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene
	Ponuđene karakteristike
	Broj stranice

	
	
	Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo)
	U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika

	4.1.
	Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU
	
	

	4.2.
	Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje
	
	

	4.3.
	Uređaj podržava PoE napajanje na Ethernet sučeljima proračuna najmanje 400W
	
	

	4.4.
	Uređaj ima ugrađena 24 RJ45 sučelja, od čega najmanje 8x 2.5GbE i preostala 1GbE
	
	

	4.5.
	Sva RJ45 sučelja podržavaju PoE napajanje: najmanje 16 sučelja prema 802.3bt (PoE++) i najmanje 8 sučelja prema 802.3af/at (PoE+) specifikacijama
	
	

	4.6.
	PoE++ izlazna snaga najmanje 60W po sučelju
	
	

	4.7.
	Uređaj ima ugrađena najmanje 2x 10 Gbps SFP+ uplink sučelja
	
	

	4.8.
	Kapacitet prespajanja najmanje 110 Gbps
	
	

	4.9.
	Kapacitet prosljeđivanja najmanje 80 Mpps
	
	

	4.10.
	Uređaj podržava najmanje 1.000 VLAN-ova
	
	

	4.11.
	Uređaj podržava pohranjivanje najmanje 16.000 MAC adresa
	
	

	4.12.
	Uređaj podržava najmanje 256 statičkih IPv4 putanja
	
	

	4.13.
	Uređaj ima osvjetljenje portova radi identifikacije (indikacija pozicije porta, brzine/veze i pripadnosti VLAN-u/mreži)
	
	

	4.14.
	Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava
	
	

	4.15.
	Uređaj podržava najmanje 128 IPv4 i najmanje 128 MAC pristupnih lista (ACL)
	
	

	4.16.
	Uređaj podržava osnovno L3 usmjeravanje prometa: statičko usmjeravanje i Inter-VLAN usmjeravanje lokalnih mreža
	
	

	4.17.
	Uređaj ima integriran DHCP poslužitelj za lokalne mreže te podržava DHCP Relay
	
	

	4.18.
	Uređaj ima funkcionalnost agregacije više fizičkih sučelja u jedno logičko sučelje (LACP - 802.3ad)
	
	

	4.19.
	Uređaj podržava STP i RSTP Spanning tree protokole
	
	

	4.20.
	Uređaj podržava IEEE 802.1Q VLAN označavanje prometa
	
	

	4.21.
	Uređaj podržava 802.1X kontrolu pristupa po portu
	
	

	4.22.
	Uređaj ima funkcionalnost sigurnosti porta ograničavanjem pristupa temeljem MAC adresa (Port Security) te blokiranja MAC adresa
	
	

	4.23.
	Uređaj ima funkcionalnost DHCP Snooping i zaštite od neovlaštenih DHCP poslužitelja (DHCP Guarding)
	
	

	4.24.
	Uređaj podržava IGMP snooping s naprednim postavkama (querier, fast leave, router port)
	
	

	4.25.
	Uređaj ima funkcionalnost Port Mirroring
	
	

	4.26.
	Uređaj podržava izolaciju portova i izolaciju uređaja temeljem MAC pristupnih lista
	
	

	4.27.
	Uređaj ima funkcionalnost kontrole i limitiranja Broadcast i Multicast prometa (Storm Control)
	
	

	4.28.
	Uređaj ima mogućnost ograničavanja prometa po Ethernet sučelju (rate limiting)
	
	

	4.29.
	Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije prometa prema DSCP polju
	
	

	4.30.
	Uređaj podržava Jumbo okvire
	
	

	4.31.
	Uređaj podržava LLDP/LLDP-MED protokol i Voice VLAN funkcionalnost
	
	

	4.32.
	Uređaj ima funkcionalnost zaštite od mrežnih petlji (Loop Protection)
	
	

	4.33.
	Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe dodatne konfiguracije na samom uređaju (Zero Touch Deployment) — adopcija i konfiguracija putem centralnog sustava za upravljanje
	
	

	4.34.
	Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem centralnog sustava za upravljanje mrežom (točka 1.), iz oblaka ili lokalno
	
	

	4.35.
	Uređaj podržava pristup putem SSH protokola te SNMP nadzor i slanje zapisa na vanjski syslog poslužitelj putem sustava za upravljanje
	
	

	4.36.
	Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C
	
	

	4.37.
	Sve komponente su nove i nekorištene
	
	



	5.
	Preklopnik TIP 2 — pristupni preklopnik 2.5/10GbE (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje)

	Proizvođač:
	

	Zemlja porijekla:
	

	Model:
	

	Godina proizvodnje:
	

	Red. br.
	Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene
	Ponuđene karakteristike
	Broj stranice

	
	
	Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo)
	U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika

	5.1.
	Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU
	
	

	5.2.
	Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje
	
	

	5.3.
	Uređaj ima ugrađena 24 RJ45 sučelja, od čega najmanje 22x 2.5GbE i najmanje 2x 10GbE
	
	

	5.4.
	Uređaj ima ugrađena najmanje 4x 10 Gbps SFP+ uplink sučelja
	
	

	5.5.
	Kapacitet prespajanja najmanje 220 Gbps
	
	

	5.6.
	Kapacitet prosljeđivanja najmanje 170 Mpps
	
	

	5.7.
	Uređaj podržava najmanje 1.000 VLAN-ova
	
	

	5.8.
	Uređaj podržava pohranjivanje najmanje 32.000 MAC adresa
	
	

	5.9.
	Uređaj podržava najmanje 256 statičkih IPv4 putanja
	
	

	5.10.
	Uređaj ima osvjetljenje portova radi identifikacije (indikacija pozicije porta, brzine/veze i pripadnosti VLAN-u/mreži)
	
	

	5.11.
	Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava
	
	

	5.12.
	Uređaj podržava najmanje 128 IPv4 i najmanje 128 MAC pristupnih lista (ACL)
	
	

	5.13.
	Uređaj podržava osnovno L3 usmjeravanje prometa: statičko usmjeravanje i Inter-VLAN usmjeravanje lokalnih mreža
	
	

	5.14.
	Uređaj ima integriran DHCP poslužitelj za lokalne mreže te podržava DHCP Relay
	
	

	5.15.
	Uređaj ima funkcionalnost agregacije više fizičkih sučelja u jedno logičko sučelje (LACP - 802.3ad)
	
	

	5.16.
	Uređaj podržava STP i RSTP Spanning tree protokole
	
	

	5.17.
	Uređaj podržava IEEE 802.1Q VLAN označavanje prometa
	
	

	5.18.
	Uređaj podržava 802.1X kontrolu pristupa po portu
	
	

	5.19.
	Uređaj ima funkcionalnost sigurnosti porta ograničavanjem pristupa temeljem MAC adresa (Port Security) te blokiranja MAC adresa
	
	

	5.20.
	Uređaj ima funkcionalnost DHCP Snooping i zaštite od neovlaštenih DHCP poslužitelja (DHCP Guarding)
	
	

	5.21.
	Uređaj podržava IGMP snooping s naprednim postavkama (querier, fast leave, router port)
	
	

	5.22.
	Uređaj ima funkcionalnost Port Mirroring
	
	

	5.23.
	Uređaj podržava izolaciju portova i izolaciju uređaja temeljem MAC pristupnih lista
	
	

	5.24.
	Uređaj ima funkcionalnost kontrole i limitiranja Broadcast i Multicast prometa (Storm Control)
	
	

	5.25.
	Uređaj ima mogućnost ograničavanja prometa po Ethernet sučelju (rate limiting)
	
	

	5.26.
	Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije prometa prema DSCP polju
	
	

	5.27.
	Uređaj podržava Jumbo okvire
	
	

	5.28.
	Uređaj podržava LLDP/LLDP-MED protokol i Voice VLAN funkcionalnost
	
	

	5.29.
	Uređaj ima funkcionalnost zaštite od mrežnih petlji (Loop Protection)
	
	

	5.30.
	Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe dodatne konfiguracije na samom uređaju (Zero Touch Deployment) — adopcija i konfiguracija putem centralnog sustava za upravljanje
	
	

	5.31.
	Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem centralnog sustava za upravljanje mrežom (točka 1.), iz oblaka ili lokalno
	
	

	5.32.
	Uređaj podržava pristup putem SSH protokola te SNMP nadzor i slanje zapisa na vanjski syslog poslužitelj putem sustava za upravljanje
	
	

	5.33.
	Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C
	
	

	5.34.
	Sve komponente su nove i nekorištene
	
	



	Ostali uvjeti:

	Uz ponuđena rješenja potrebno je dostaviti obrazac ovlaštenja proizvođača (MAF) kojim se potvrđuje da je ponuditelj službeni partner proizvođača i ovlašten za prodaju, ugradnju i konfiguraciju ponuđene opreme.





	(mjesto i datum)
	
	(potpis ponuditelja)



